DISPOZICE VARHAN
	I.MANUAL    C – c´´´´
	II.MANUAL    C – c´´´´
	III.MANUAL    C – c´´´´
	IV.MANUAL    C – c´´´´
	PEDAL    C – g´

	GRAND ORGUE
	POSITIF EXPRESSIV
	RÉCIT EXPRESSIV
	SOLO HAUTE PRESSION EXPR.
	
	

	Bourdon
	32'
	Quintaton
	16'
	Salicet
	16'
	Stentor Gamba
	16'
	Profunda
	64'

	Montre
	16'
	Principal
	8'
	Bourdon
	16'
	Stentor Gamba
	8'
	Bourdon
	32'

	Bourdon
	16'
	Gemshorn
	8'
	Diapason
	8'
	Stentor Gamba
	4'
	Principal
	32'

	Montre
	8'
	Salicional
	8'
	Gambe
	8'
	Stentor Gamba
	2'
	Principal
	16'

	Montre II
	8'
	Unda Maris
	8'
	Aeoline
	8'
	Tuba
	16'
	Soubasse
	16'

	Suavial
	8'
	Bourdon
	8'
	Voix céleste
	8'
	Tuba Pontificalis
	8'
	Contrebasse
	16'

	Gambe
	8'
	Prestant
	4'
	Flûte Traversière
	8'
	Tuba
	4'
	Violoncelle
	16'

	Flûte Harmonique
	8'
	Flûte douce
	4'
	Cor de Nuit
	8'
	SOLO CHAMADE
	Montre
	16'

	Bourdon à Cheminée
	8'
	Nasard
	2 2/3'
	Octave
	4'
	Chamade
	16'
	Salicet
	16'

	Grosse Quinte
	5 1/3'
	Doublette
	2'
	Fl. Octaviante
	4'
	Chamade
	8'
	Bourdon
	16'

	Prestant
	4'
	Tierce
	1 3/5'
	Viola
	4'
	Chamade II
	8'
	Quinte Impériale
	10 2/3'

	Flûte Ouverte
	4'
	Larigot
	1 1/3'
	Nasard
	2 2/3'
	Chamade II
	4'
	Principal
	8'

	Grosse Tierce
	3 1/5'
	Septième
	1 1/7'
	Octavin
	2'
	SOLO GRAND CORNET
	Bourdon
	8'

	Quinte
	2 2/3'
	Piccolo
	1'
	Plein Jeu
	4x 2'
	Bourdon
	16'
	Violoncelle
	8'

	Tierce
	1 3/5'
	Mixture
	4x 1 1/3'
	Bombarde
	16'
	Quinte Impériale
	10 2/3'
	Basse
	8'

	Doublette
	2'
	Basson
	16'
	Hautbois
	8'
	Basse
	8'
	Tierce Impériale
	6 2/5'

	Grande Fourniture
	6x  2 2/3'
	Trompette
	8'
	Tr. Harmonique
	8'
	Flûte Double
	8'
	Grosse Quinte
	5 1/3'

	Fourniture-tierce
	2x  1 3/5'
	Clarinette
	8'
	Voix Humaine
	8'
	Flûte Celeste
	8'
	Septième Impériale
	4 4/7'

	Mixture
	5-6x  2'
	
	
	Clairon
	4'
	Tierce Impériale
	6 2/5'
	Octave
	4'

	Cymbale
	3-4x  1'
	
	
	
	
	Grosse Quinte
	5 1/3'
	Grosse Tierce
	3 1/5'

	Cornet
	2-5x  8'
	
	
	
	
	Septième Impériale
	4 4/7'
	Grosse Septième
	2 2/7'

	Bombarde
	16'
	
	
	
	
	Flûte 
	4'
	Grande Fourniture
	6x 2 2/3'

	Trompete Allemande
	16'
	
	
	
	
	Flûte Double
	4'
	Fourniture-tierce
	2x 1 3/5'

	Bombarde
	8'
	
	
	
	
	Grosse Tierce
	3 1/5'
	Contra Posaune
	32'

	Trompette
	8'
	
	
	
	
	Nasard
	2 2/3'
	Bombarde
	16'

	
	
	
	
	
	
	Grosse Septième
	2 2/7'
	Posaune
	16'

	
	
	
	
	
	
	Pifano
	2'
	Tuba 
	16'

	
	
	
	
	
	
	Tierce
	1 3/5'
	Fagot
	16'

	
	
	
	
	
	
	Grande Fourniture
	6x 2 2/3'
	Trompette
	8'

	
	
	
	
	
	
	Fourniture-tierce
	2x 1 3/5'
	Fagot
	8'

	
	
	
	
	
	
	
	
	Clairon
	4'


Spojky manuálové:
na I. manuál:  II – I, III – I, IV – I, II 16' – I, III 16' – I,  I 4',  III 4' – I, PED – I 
na II. manuál: III – II, IV – II, II 16', III 16' – II, III 4' – II
na III.manuál: IV – III, III 16', III 4'
Spojky sólových strojů: (přiřazení stroje k příslušnému manuálu a pedálu)
H.P. – PED, H.P. – I, H.P. – II, H.P. – III, H.P. – IV
CHAMADE – PED, CHAMADE – I, CHAMADE – II, CHAMADE – III, CHAMADE - IV
Pedálové spojky: 
I – PED, II – PED, III – PED, IV – PED, I 4' – PED, II 4' – PED, III 4' – PED, IV 4' – PED
Vypínače strojů; Inverze manuálů
G.O. Off, POS. Off, REC Off, SOLO G.C. Off, H.P./CHAM Off, PED Off; Inversion I-II, Inversion III-IV
Rejstříková crescenda:
CRESCENDO I, CRESCENDO II, CRESCENDO III
Žaluzie:
žaluzie REC, žaluzie POS, žaluzie H.P. , EXPRESS. GÉNÉRALE (všechny žaluzie na jednu šlapku)
Tremulanty:
Tremblant POS, Tremblant REC
Sostenuta:
Sos, SosR, Sos+
Pistony: Jeux 16´M 32´Ped Off, Tirasses 4´16´ Off, Mixtures Off, Anches Off, Cresc. Off, P-Mf-F-Tutti, SOS, SOS+, Seq<, Seq>
[bookmark: _GoBack]PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ TYPU SETZER (standardní obsluha), USB, touchscreen,
